**STM32でトリガー入力を設定する方法**

GPIOの割り込み（トリガー入力）は入力の変化に用いる。  
あるポートの入力信号が H→L、L→H に変化することを検出したい場合に使う。

1. 配線図